

Asus\_fru\_tool fru.ini

ipmitool -I lanplus –H 10.168.12.36–U adminraw 0x30 0x17 0x01

ipmitool -I lanplus –H 10.168.12.36 –U adminfru write 0 fru.bin

**Nahrání FRU na ASUS servery s ASBM-10 iKVM (AST2600)**

1. Otevřít příkazový řádek s admin právy a dostat se do složky kde je ipmitool.exe a asus\_fru\_tool.exe
2. Z FRU záložky na serveru ručně překopírovat záznamy do příslušných řádku v souboru **fru.ini (červeně označené) a doplnit VR a mail na ABA servis (zelené),** ostatní řádky nechat jak jsou.
3. Zkompilovat fru.ini do fru.bin

Příkaz:

**Asus\_fru\_tool fru.ini**

1. **Povolit zápis do FRU na serveru**

ipmitool -I lanplus –H *IP adresa serveru* –U <*uživatelské jméno do BM>* raw 0x30 0x17 0x01

ipmitool -I lanplus –H 10.168.12.36–U adminraw 0x30 0x17 0x01

1. **Nahrát FRU na server**

ipmitool -I lanplus –H *IP adresa serveru* –U <*uživatelské jméno do BM>* fru write 0 fru.bin

ipmitool -I lanplus –H 10.168.12.36 –U adminfru write 0 fru.bin

Při zadání každého příkazu je nutné zadat přihlašovací heslo do IPMI!